|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÍSLO REVIZE | DATUM REVIZE | | | POPIS REVIZE | | | | | | |
| 2. | ---- | | | ---- | | | | | | |
| 1. | ---- | | | ---- | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | | | | | | | | OTISK RAZÍTKA: | | |
| vychozi vykres - STB - situace - v3 | | | | | | | |  | | |
|  | | HIP: Ing. Luboš Thomayer | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| Investor: | | Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy | | | | | |
| KÚ: | | Klatovy (665797) | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Zodpovědný projektant: | | | Ing. Josef Filip, Ph.D. | | | | | LOGO2.jpgZPRACOVATEL ČÁSTI: | | |
| Vypracoval: | | Ing. Luboš Thomayer | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Datum: | | 09/2023 | | Číslo zakázky: | 22-016-4.01 | Formátů A4: | 14 | Stupeň: | DPS | |
| Zakázka: | | KLATOVY – CYKLOSTEZKA PODÉL I/22 V PUŠKINOVĚ ULICI  - OBJEKT DOPRAVNÍ STAVBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | | | Měřítko: | | Paré: |
| -- | |
| Příloha: | | BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI | | | | | | Číslo přílohy: | |
| E.2 | |

**OBSAH**

[E.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5](#_Toc123829751)

[Identifikační údaje 5](#_Toc123829752)

[a) Úvod 6](#_Toc123829753)

[b) Situační nákres a zařízení staveniště 7](#_Toc123829754)

[c) Časový plán 7](#_Toc123829755)

[d) Doprava 7](#_Toc123829756)

[e) Údaje o bezpečnostních opatřeních 8](#_Toc123829757)

[f) Přehled právních předpisů v platném znění 10](#_Toc123829758)

[g) Informace o rizicích BOZP na stavbě 11](#_Toc123829759)

[h) Hlavní zásady řízení BOZP pro stavbu 12](#_Toc123829760)

[i) Ochranná pásma inženýrských sítí 13](#_Toc123829761)

E.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Identifikační údaje

**Údaje o stavbě**

|  |  |
| --- | --- |
| Název stavby: | Klatovy – Cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici – objekt dopravní stavby a příslušenství |
| Místo stavby: | Plzeňský kraj, město Klatovy, ul. Puškinova a plocha podél silnice I/22  u čerpací stanice RobinOil |
| Katastrální území: | Klatovy (665797) |
| Předmět dokumentace: | Rekonstrukce (změna dokončené stavby) a novostavba, stavba trvalá |
| Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro provádění stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací – dle přílohy č. 6 k vyhlášce  č. 146/2008 Sb. v platném znění. Dokumentace obsahuje soubor staveb. |

**Údaje o žadateli/stavebníkovi**

|  |  |
| --- | --- |
| Stavebník: | Město Klatovy  nám. Míru 62  339 01 Klatovy  IČO: 00255661 |

**Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

|  |  |
| --- | --- |
| Generální projektant: | Projekce dopravní Filip s.r.o. |
|  | Švermova 1338  413 01 Roudnice nad Labem  IČO: 287 14 792 |
| Autorizovaná osoba: | Ing. Josef Filip, Ph.D., Kollárova 2776, 413 01 Roudnice nad Labem  Autorizace č. 0401915 (ID00 dopravní stavby; II00 městské inženýrství) |

|  |  |
| --- | --- |
| Část dopravní: | Projekce dopravní Filip s.r.o. |
| *(SO 101)* | Švermova 1338  413 01 Roudnice nad Labem  IČO: 287 14 792 |
| Autorizovaná osoba: | Ing. Josef Filip, Ph.D., Kollárova 2776, 413 01 Roudnice nad Labem  Autorizace č. 0401915 (ID00 dopravní stavby; II00 městské inženýrství) |
|  |  |
| Vodohospodářské objekty: | Ing. Michal Jeřábek – INDORS |
| *(SO 301)* | Velká Dominikánská 129/10  412 01 Litoměřice  IČO: 424 74 248 |
| Autorizovaná osoba: | Ing. Michal Jeřábek, Kaštanová 558, 412 01 Litoměřice  Autorizace č. 0400266 (IV00 stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství) |
| Elektro a sděl. objekty: | ŠINFELT s.r.o |
| *(SO 401)* | Kratochvílova 280  413 01 Roudnice nad Labem  IČO: 254 84 788 |
| Autorizovaná osoba: | Miroslav Kvintus, K Přívozu 210 Dobříň 413 01  Autorizace č. 0400970 (TE03 technika prostředí staveb – elektronická zařízení) |
|  |  |
| Elektro a sděl. objekty: | JH projekt s.r.o. |
| *(SO 402)* | Národních mučedníků 196  339 01 Klatovy  IČO: 280 48 563 |
| Autorizovaná osoba: | Ing. Jaroslav Havlík, Národních mučedníků 196, 339 01 Klatovy  Autorizace č. 0201702 (IT00 technologická zařízení staveb) |

* 1. Úvod

Plán BOZP je dokument vypracovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. určující pravidla, která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na staveništi a pravidla platná pro rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval potřebám BOZP. Případnou úpravou tohoto Plánu BOZP nesmí dojít ke vzniku dalších možných rizik. Vztahuje se i na právnické a fyzické osoby zaměstnávané dle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a OSVČ dle zákona č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon, které jsou ve smluvním vztahu se zadavatelem, případně hlavním zhotovitelem stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné předpisy, zákony, normy a nařízení potřebné k jejich činnosti i pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP.

Na základě projektové dokumentace je zpracováno zhodnocení rizik při činnostech, které vystavují fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

Plnění úkolů Plánu BOZP při realizaci stavby kontroluje koordinátor BOZP, jmenovaný ve smyslu Zákona č. 309/2006 Sb., nebo odborně způsobilá osoba.

Zhotovitel určený k realizaci, je povinen před nástupem na stavbu bez zbytečného odkladu vyzvat koordinátora ke spolupráci a během výstavby zohledňovat jeho pokyny a úzce s ním spolupracovat. Nezbavují se ale odpovědnosti tím, že je zabezpečená koordinace projektové dokumentace. Spolupráce zhotovitelů při prevenci, přípravě a výkonu opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude součástí uzavřených smluv o dílo.

**Povinností zhotovitele je bez prodlení upozornit koordinátora nebo zodpovědnou osobu na jakékoliv změny:**

* technologií,
* pracovních postupů,
* časového plánu a harmonogramu prací,
* změny původních záměrů stavby,
* dále pak na změny vzniklé po závažném pracovním úrazu, které by poukázaly na další možná rizika při provádění pracovních činností na staveništi.

Vyhodnocení Plánu BOZP, aktualizace a případné změny budou prováděny v rámci pravidelných kontrolních porad. S aktualizací a navrženými změnami pak budou seznámeni všichni zhotovitelé.

**Plán BOZP je neoddělitelnou součástí dokumentace a jakákoliv výjimka musí být nejprve odsouhlasena koordinátorem BOZP nebo zodpovědnou osobou.**

**Předpokládaný termín stavby: rok 2024.**

Určený **zhotovitel zpracuje časový harmonogram** prací podle stavebních objektů, který bude pravidelně aktualizovat **a bude přílohou plánu BOZP**.

Z předpokládaných činností na stavbě je možno podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. příloha č. 5 zařadit mezi práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, následující vykonávané pracovní činnosti:

Číslo činnosti Popis

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí.

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy.

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

* 1. Situační nákres a zařízení staveniště

Situační nákres zařízení staveniště bude vypracován hlavním zhotovitelem při zahájení stavby a budou s ním seznámeni všichni podzhotovitelé. Aktualizace bude prováděna dle výstavby. Situační nákres staveniště bude vyvěšen v kanceláři stavbyvedoucího jako součást plánu BOZP a bude v něm vyznačeno:

* buňkoviště a sklady
* umístění lékárničky a hasicích přístrojů
* komunikační a dopravní trasy, prostory pro manipulaci s materiálem
* vjezdy a výjezdy z parkovišť, odstavných ploch a zařízení řízení staveniště
* stávající inženýrské sítě (podzemní a nadzemní elektrické vedení, telekomunikačních vedení, plyn, voda a kanalizace atd.)
* nové inženýrské sítě
* ochranná pásma všech inženýrských sítí s vymezením rizikového prostoru pro pohyb mechanizace a pracovníků
* kontejnery na odpad
* sklady PHM a hořlavých látek
* sklady hořlavých plynů
* skládky trvalého a dočasného uložení stavebního materiálu

**Pravidelné upřesňování dopravních tras je nedílnou součástí koordinace mezi zhotovitelem a podzhotoviteli.**

* 1. Časový plán

Časový plán pro stavbu bude zpracován hlavním zhotovitelem před započetím vlastní výstavby a bude předán koordinátorovi BOZP nebo zodpovědné osobě. Po jeho odsouhlasení s ním budou seznámeni všichni podzhotovitelé a veškeré změny musí být projednány a opětovně odsouhlaseny.

* 1. Doprava

Doprava na stavbě bude probíhat po určených komunikacích a jakékoliv omezení dopravy bude řešeno přímo při provádění této činnosti s ohledem k situaci na staveništi. Pro značení bude použito ustanovení dle Nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády 11/2002 Sb. Očista komunikací bude provedena zhotovitelem neprodleně po jejich znečištění. Parkoviště pro stavební stroje a používanou mechanizaci, budou vybavena prostředky proti úkapům PHM a na každém takovém místě bude umístěna „Havarijní souprava“ odpovídající velikosti podle počtu strojů a zařízení. Doplňování PHM a údržba strojů a zařízení bude probíhat na určených místech. Všechny využívané prostory v rámci průběhu stavby musí zhotovitelé uvést do původního stavu. Zpracovaným a schváleným **„Plánem BOZP“** a **„Dopravně provozním řádem“** bude přísně zakázáno provádět výše uvedenou činnost mimo vyznačené a určené prostory na staveništích.

* 1. Údaje o bezpečnostních opatřeních

1. **Zhotovitelé seznámí 8 dní před započetím prací koordinátora BOZP s riziky vznikajícími při pracovních nebo technologických postupech, které zvolili (Zákon č. 309/06 Sb.,   
   § 16).**
2. Hlavní zhotovitel předá prokazatelně Plán BOZP, případně jeho aktualizaci ostatním podzhotovitelům na staveništi.
3. Vyšší zhotovitel nepřipustí zahájení práce dalších podzhotovitelů, kteří neprokáží splnění povinnosti Zákona č. 309/2006 Sb., § 16.
4. Zajistit spolupráci všech zhotovitelů ke koordinaci pracovních činností s ohledem na BOZP.
5. Vzájemně se písemně informovat o rizicích a spolupracovat při zajišťování BOZP.
6. Doložit kvalifikaci pracovníků na prováděné činnosti.
7. Práce budou prováděny dle zpracovaných technologických postupů a dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
8. Po celou dobu realizace díla musí být udržován bezpečný stav pracoviště.
9. Veškeré využívané prostory v průběhu stavby budou po dokončení uvedeny do původního stavu (odpadový materiál bude odvážen na řízenou skládku).
10. Na montážní a stavební práce vždy určit odborný dozor.
11. Stavební stroje, elektrická a strojní zařízení budou označena logem zhotovitelů a musí mít platnou dokumentaci.

Obvody stavenišť (příjezdové a odjezdové cesty, okolí míst s prováděním činností při přesunech zeminy, výkopy a místa hrozící sesuvem), bude nutné po dobu stavby viditelně a trvale označit **upozorněním proti vstupu nepovolaných osob**. Sklady, buňkoviště, místa určená pro parkování jak vozidel, tak stavební techniky ohraničit a v těchto prostorách vyznačit místa skladování vybraných druhů materiálů. Oddělit chemické látky a PHM do speciálních skladů.

Vzhledem k tomu, že není zatím znám přesný ani předběžný počet nasazených pracovních čet (a tím počet zaměstnanců), počet samostatných výrobních (pracovních úseků), je možno vycházet z toho, že na každém takto zřízeném pracovišti budou podle počtu zaměstnanců umístěny stavební buňky jako šatny, tak aby jejich plošná výměra odpovídala skutečnému počtu zaměstnanců). Vybavení buněk (šaten) je standardní, v případě umístění ledničky nebo vařiče určit odpovědnou osobu za provoz těchto zařízení, stejně tak určit zaměstnance odpovídajícího za udržování pořádku a čistoty tak, aby šatny odpovídaly hygienickým předpisům. Toto platí i o umístění odpovídajícího množství sociálního zařízení WC, které bude odpovídat počtu zaměstnanců, spolu se smluvním zajištěním výměn a případných oprav. Spolu s instalováním buněk – šaten, je v zájmu udržení hygieny navrhováno doplnit o mobilní zařízení sloužící k vykonání základní hygieny – umývárny, sprchy.

Potřebné množství vody pro stavební účely bude zajištěno z vytypovaných místních zdrojů, popřípadě zajištěno dovozem v cisternách. Pitná voda pro zaměstnance bude zajištěna dovozem v nádobách a pravidelně bude kontrolován výdej a hygiena skladování.

Kontejnery na odpad budou umístěny v blízkosti buněk a budou označeny symboly pro tříděný odpad. Subdodavatel musí mít uzavřenou smlouvu na jejich pravidelné odvozy.

V buňce stavbyvedoucího popřípadě mistrů musí být k dispozici lékárnička první pomoci a na viditelném místě traumatologický plán pro příslušné pracoviště a oblast. Vedoucí zaměstnanci na staveništích budou vybaveni služebními telefony na přivolání první pomoci.

Staveniště budou v místech určených specialistou PO vybavena ručními hasicími přístroji, které budou uloženy na lehce dostupných a viditelných místech (buňky, sklady, sklady PMH, sklady řeziva a podobně) a jejich umístění bude zakresleno na nákresu staveniště. Na každém z pracovišť budou vyvěšeny **„Požárně poplachové směrnice“** a **„Požární řád“** (vyžaduje-li to **Zákon č. 133/1985 Sb.** o požární ochraně a související předpisy ve znění pozdějších změn a Vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů).

V místech, kde nebude možno zřídit přívod elektrické energie, budou používány přenosné elektrocentrály s určením odpovědného zaměstnance za jejich provoz a dodržování pravidel doplňování PHM.

**Pracovní oděv a OOPP** – všichni zaměstnanci musí být označeni zřetelně na pracovním oděvu názvem případně logem svého zaměstnavatele. V případě, že zaměstnanci nebudou označeni, mohou být vykázáni ze staveniště. Každý zaměstnanec musí být vybaven vhodnými OOPP (osobní ochranná pracovní pomůcka) pro všechna rizika, kterým je vystaven při vykonávání konkrétních prací a pohybu na staveništi. Každý zhotovitel (podzhotovitel) na úvodní poradě předloží vlastní „Přehled o poskytování OOPP podle pracovního zařazení“ dle Zákona č. 262/2006 Sb., § 104 (Zákoník práce ve znění pozdějších přepisů). Všechny používané OOPP musí být schváleného typu s platnou dobou použitelnosti.

Základní doporučené OOPP používané při pobytu na stavbě: reflexní vesta, ochranná přilba, pracovní obuv, pracovní oděv a pracovní rukavice. V mrazech pak zateplovací vložky – oděv, obuv, pokrývka hlavy.

Veškeré skladovací prostory pro různé druhy stavebních a doplňkových materiálů budou umístěny pouze na předem vytypovaných místech vždy tak, aby byly v dosahu probíhajících prací, čímž se vyřeší nutnost dlouhých přesunů materiálů. Tyto prostory budou situovány jako ohraničené skladové prostory s označením zákazu vstupu nepovolaným osobám.

Ve skladech a na celém staveništi, je nutno udržovat pořádek, za který zodpovídají všichni zhotovitelé, kteří na daném pracovišti pracují. Udržovat pracovní prostory v čistém a hygienickém stavu a denně uklízet odpad. Všechny desky s hřebíky musí být ihned odstraňovány z pracovišť a očista komunikací zhotovitelem (podzhotovitelem) bude provedena ihned po jejich znečištění. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o sklady jak typu buněk (uzamykatelných), tak o volné sklady, bude materiál skladován tak, aby nemohlo dojít k pracovnímu úrazu (sesutím materiálu, pádem na zaměstnance, přetížením a podobně), nezajištěním přehlednosti a je nutno provádět rozlišení skladovaných druhů materiálů. Je potřeba oddělit skladování chemických látek, ropných látek, plynů hlavně hořlavých. Tyto sklady a skládky nesmí být situovány do míst, kde by mohlo dojít ke kontaminaci (znečištění) spodních, povrchových vod nebo rozletem do okolí, nebo k šíření požáru. Prozatímní odvodnění pracovišť bude podle potřeby provedeno po projednání s příslušnou vodohospodářskou správou.

Práce vykonávané v ochranných pásmech budou vykonávány za zvýšené bezpečnosti při pohybu v prostorách možného ohrožení po dobu vykonávané práce, za dodržování závazných předpisů a informování všech zúčastněných osob o možném nebezpečí.

Doprava na pracovišti bude probíhat jak vertikálně, tak horizontálně pomocí malé stavební mechanizace na jednotlivých dílčích stavbách a pomocí těžké přepravní mechanizace a jeřábů v případech převozu a ukládání objemnějších stavebních konstrukcí a stavebních dílů. Pomocná i stabilní zařízení pro dopravu (lešení, vrátky a jiné určené prostředky), budou vždy řádně převzaty a manipulace s nimi probíhá dle návodů od výrobce, nebo pod vedením řádně proškolených zaměstnanců. Toto se vztahuje i na zaměstnance jiných zaměstnavatelů, kteří budou s tímto při pravidelném proškolování řádně a prokazatelně seznámeni.

Ochranná pásma kolem výkopů, svahů nebo při práci ve výškách nad volnou hloubkou budou zajištěna buď výstražnou páskou, nebo pevným zábradlím po celou dobu prováděných prací.

Tam, kde by hrozilo nebezpečí sesutí, nesmí zaměstnanec pracovat osamoceně a na odlehlých pracovištích od hloubky 1,3 m. Ve všech případech je nutno dodržovat veškeré předpisy BOZP pro tuto činnost. Pro zemní práce budou předem stanoveny případné postupy pro případ nepředvídatelných událostí (zřícení stěny výkopu, poškození inženýrských sítí apod.). Před zahájením zemních prací je nutno zjistit, zda se v blízkosti pracoviště nebude vykonávat činnost způsobující otřesy půdy, které by mohly způsobit sesuv půdy. **Případná zjištěná opatření musí být projednána s koordinátorem bezpečnosti práce.**

Práce ve výškách bude organizována a kontrolována tak, aby materiál, nářadí a pomůcky se skladovaly a ukládaly tak, aby po celou dobu činnosti byly zajištěny proti pádu sklouznutím nebo shozením větrem. Je zakázáno přetěžovat konstrukce, na kterých se pracuje. Prostory, na kterých se pracuje je nutno zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k ohrožení jak zaměstnanců, tak jiných osob. Zaměstnanci i veřejnost musí být chráněni před pádem předmětů. Shazování předmětů, zbytků stavebního materiálu z výšky, lze povolit pouze na ohrazené místo dopadu nebo transportními rourami do kontejneru. **Je přísně zakázáno shazovat předměty, u kterých nelze odhadnout místo dopadu (plechy, desky, krytina), nebo které by mohly strhnout zaměstnance z výšky.**

Práce nad sebou jsou povolené jen ve výjimečných případech a musí být v předstihu projednány se zhotoviteli a koordinátorem bezpečnosti.

Práce ve venkovním prostoru se přerušují – při bouřce, silném dešti, námraze, při větru nad 8 m/s – na zavěšených konstrukcích, na ostatních při 10 m/s a viditelnosti menší jak 30 m a teplotách prostředí nižší jak –10 ˚C.

**Opatření ke snížení rizik:**

* Prostor určený k manipulaci s materiálem bude vždy zajištěn proti vstupu nepovolaných osob.
* Bude prováděna průběžná očista komunikací.
* Řízením nakládky a vykládky bude pověřena osoba s odpovídajícím zdravotním stavem (lékařská prohlídka) a odborným proškolením obsluhy.
* Bude provedena dočasná instalace tabulek BOZP.
  1. Přehled právních předpisů v platném znění

|  |  |
| --- | --- |
| Zákon č. 372/2011 Sb. | O zdravotních službách |
| Zákon č. 133/1985 Sb. | O požární ochraně |
| Zákon č. 174/1968 Sb. | O státním odborném dozoru nad bezpečnostní práce |
| Zákon č. 183/2006 Sb. | Stavební zákon |
| Zákon č. 251/2005 Sb. | O inspekci práce |
| Zákon č. 258/2000 Sb. | O ochraně veřejného zdraví |
| Zákon č. 262/2006 Sb. | Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon č. 309/2006 Sb. | Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) |
| Zákon č. 349/2004 Sb. | O prevenci závažných havárií |
| Zákon č. 356/2003 Sb. | O chemických látkách a chemických přípravcích |
| Zákon č. 361/2000 Sb. | O provozu na pozemních komunikacích |
| Zákon č. 398/2009 Sb. | O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb |
| Zákon č. 458/2000 Sb. | Energetický zákon |
| Vyhláška č. 23/2008 Sb. | O technických podmínkách požární ochrany staveb |
| Vyhláška č. 48/1982 Sb. | Kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení |
| Vyhláška č. 50/1978 Sb. | O odborné způsobilosti v elektrotechnice |
| Vyhláška č. 87/2000 Sb. | Kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách |
| Vyhláška č. 231/2004 Sb. | Obsah bezpečnostního listu k chemickým látkám (změněn předpis 460/2005 Sb.) |
| Vyhláška č. 289/2008 Sb. | Kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů |
| Vyhláška č. 246/2001 Sb. | O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) |
| Vyhláška č. 180/2015 Sb. | O zakázaných prací a pracovištích |
| Vyhláška č. 432/2003 Sb. | Kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli |
| Vyhláška č. 499/2006 Sb. | O dokumentaci staveb |
| Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.  (se změnami 405/2004 Sb.) | Kterým se stanoví vzhled, umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů |
| Nařízení vlády č. 28/2002 Sb. | Kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru |
| Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. | O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí |
| Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.  (v aktuálním znění včetně všech novel) | O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací |
| Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. | Kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky |
| Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. | Kterým se stanoví seznam nemocí z povolání |
| Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. | Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci |
| Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. | O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky |
| Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. | Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí |
| Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. | O bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu |
| Nařízení vlády č. 170/2014 Sb. | Kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu |
| Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. | Kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků |
| Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. | O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi |
| ČSN EN – 131 – 1 a 2 | Žebříky |
| ČSN 4309 | Jeřáby. Ocelová lana. Praktické zásady pro prohl. ocelových lan a jejich vyřazování |
| ČSN 8456 | Skladovací zařízení sypkých hmot |
| ČSN ISO 12 480-1 | Jeřáby – Bezpečné používání |
| ČSN EN 50 110-1 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních |
| ČSN 26 8805 | Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a technické kontroly |
| ČSN 26 9010 | Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček |
| ČSN 33 1500 | Revize elektrických zařízení |
| ČSN 33 1600 | Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání |
| ČSN 33 1610 | Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání |
| ČSN 34 1090 | Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení |
| ČSN 65 0201 | Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci |
| ČSN 69 0012 | Tlakové nádoby stabilní |
| ČSN 73 4130 | Schodiště, šikmé plochy |
| ČSN 73 8106 | Ochranné a záchytné konstrukce |
| Směrnice MZ č. 49/1967 Sb. | Zdravotní způsobilost |
| Směrnice rady EU č.92/57/EHS | Min. požadavky na BOZP – dočasné a přechodné stavby |
| CDV – Příručka | Zásady označování pracovních míst na pozemních komunikacích |

* 1. Informace o rizicích BOZP na stavbě

**Vytipovaná rizika, která hrozí pracovníkům vnějšími vlivy:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pohyb a práce na staveništi** | Zasypání zeminou a materiálem |
| Pád do prohlubní, jam, otvorů, apod. |
| Pohyb v zařízení staveniště a skladu |
| Nepořádek na pracovišti |
| Pád na staveništních komunikacích a podlahách |
| Nebezpečí vzniku požáru |
| Špatné skladování hořlavých látek a plynů |
| **Pohyb a práce ve výšce** | Pád materiálu, nářadí a předmětů z výšky |
| Pád osob do hloubky |
| Pád ze stavebních konstrukcí a žebříků |
| **Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí** | Práce v ochranném pásmu el. Vedení |
| Práce v ochranném pásmu telekomunikačního vedení |
| Práce v ochranném pásmu plynového vedení |
| Práce v ochranném pásmu vodovodního/kanalizačního vedení |
| Nebezpečí vzniku požáru, popálení |
| **Elektrické zařízení** | Možnost ohrožení elektřinou při práci el. nářadím a přístroji |
| Možnost ohrožení elektřinou při práci v bezprostřední blízkosti |
| Nebezpečí vzniku požáru, popálení |
| **Chemické látky** | Práce a pohyb osob na pracovištích, kde je anebo bude nakládáno s chemickou látkou anebo chemickým přípravkem |
| Nebezpečí vzniku požáru, popálení, poleptání |
| **Doprava** | Kontakt se silniční dopravou |
| Kontakt se stavební dopravou |
| Kontakt se stavebním strojem |
| Hluk, prašnost |
| Práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru jeřábu a přepravovaného břemene |
| **Práce s nářadím** | Práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru nářadí |
| Úlet opracovávaného materiálu |
| Hluk, prašnost |
| **Práce s otevřeným ohněm, sváření** | Ohrožení zářením vznikajícím při svařování |
| Popálení osob, rozstřik kovu, úkap okují, úlomky strusky |
| Nebezpečí vzniku požáru |
| **Lidský faktor** | Práce pod vlivem alkoholu a toxických látek |
| Neznalost, nebo porušení BOZP, PO |
| Nedodržování návodu k obsluze a TePP |
| Únava – porušení bezpečnostních přestávek a času mezi směnami |
| Nepřízeň počasí – teplo, chlad |
| Utonutí |
| **Ohrožení okolím** | Kontakt civilistů – vstup na stavbu |
| Poškozování bezpečnostních prvků stavby – výstražné tabulky, ohrazení výkopů/zábradlí, oplocení |
| Krádeže – zábradlí/oplocení, inženýrské sítě, výstražné tabulky, PHM, chemické látky |
| **Ohrožení přírodními vlivy** | Kousnutí, pobodání, uštknutí |

* 1. Hlavní zásady řízení BOZP pro stavbu

1. Zhotovitelé seznámí 8 dní před zahájením prací na staveništi koordinátora BOZP s riziky vznikajícími při pracovních nebo technologických postupech, které zvolili (§16a zákona č.309/2006 Sb.)
2. Předepsané ochranné pracovní pomůcky:
3. s ohledem na charakter pracoviště budou všechny osoby při pohybu po staveništi vybaveny reflexní výstražnou vestou a při montáži jeřábem průmyslovou ochrannou přilbou.
4. Na pracovišti jednotlivých zhotovitelů bude vždy stanoven zaměstnanec pověřený řízením prací, který zodpovídá za zajištění BOZP a je přítomen na pracovišti (stavbyvedoucí, mistr, vedoucí čety).
5. Všichni zaměstnanci musí být před zahájení prací seznámeni zejména s:
6. místními podmínkami na staveništi, s místy pro příjezd a parkování, s místem poskytování první pomoci, s lokalizací inženýrských sítí, zajištěním požární ochrany
7. technologickým postupem
8. s riziky prací vlastních a dalších zhotovitelů a s opatřeními pro jejich eliminaci
9. Zaměstnavatelé jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti (Zákoník práce § 101).
10. Vedoucí prací všech zhotovitelů povedou knihu BOZP, ve které zaznamenávají pravidelné provádění kontrol úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákoník práce § 102). Četnost kontrol BOZP musí být přiměřená počtu osob, rizikům práce, zkušenosti pracovníků a výši jejich bezpečnostního povědomí. Vedoucí prací budou provádět preventivní kontroly dechu na alkohol.
11. Zhotovitelé, kteří budou provádět práce se zvýšeným rizikem podle Nařízení vlády   
    č. 591/2006 Sb. příloha 5, zpracují dílčí plán BOZP a předloží jej k připomínkám koordinátorovi BOZP. Na této stavbě se jedná o práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů.
12. Všichni zhotovitelé budou informovat koordinátora BOZP o mimořádných událostech s následkem škody na majetku a zdraví a též obdobných událostech, kdy jen šťastnou shodou okolností ke škodě nedošlo (skoronehody).
13. Všichni zhotovitelé na vyžádání předloží koordinátorovi BOZP zejména:

* traumatologický plán, vybavení lékárničky,
* knihu BOZP,
* seznámení s pracovištěm, technologickým postupem a riziky prací vlastních zaměstnanců   
  a vedoucích prací dalších zhotovitelů,
* pracovní a technologické postupy, související další předpisy a ČSN,
* rizika prací,
* bezpečnostní list používaných nebezpečných chemických látek,
* provozní dokumentaci používaných strojů (návod, záznamy o údržbě a poslední revizi),
* doklad o seznámení zaměstnance s návodem k obsluze používaných strojů a nářadí,
* doklady o kvalifikaci, odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců (práce ve výšce) (svářeč, lešenář, strojník, …)
  1. Ochranná pásma inženýrských sítí

Ochranné pásmo telekomunikačních sítí:

U podzemního vedení 0,5 m po obou stranách krajního vedení.

Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle § 32 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 50/1976 Sb.

*Dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, v platném znění.*

Ochranná pásma vodohospodářských sítí:

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

U vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně je 1,5 m.

U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm je 2,5 m.

U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

*Dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.*

Ochranné pásmo podzemních silových kabelů:

Silové kabely do 110 kV 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Silové kabely nad 110 kV 3 m po obou stranách krajního kabelu.

*Dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.*

Ochranné pásmo nadzemních silových kabelů:

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany

1. u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
2. pro vodiče bez izolace 7 m,
3. pro vodiče s izolací základní 2 m,
4. pro závěsná kabelová vedení 1 m,
5. u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
6. pro vodiče bez izolace 12 m,
7. pro vodiče s izolací základní 5 m,
8. u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m,
9. u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m,
10. u napětí nad 400 kV 30 m,
11. u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m,
12. u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m.

*Dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.*

Ochranná pásma zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie:

Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.

*Dle § 87 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.*

Ochranná pásma plynárenských zařízení:

U plynovodů a plynovodních přípojek o tlaku do 4 bar včetně v zastavěném území obce 1 m.

U plynovodů a plynovodních přípojek o tlaku nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m.

U plynovodů nad 40 bar 4 m.

*Dle § 168 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.*